**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA**

Processo nº 19/2023 Modalidade: Dispensa de Licitação Fundamento legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

**CONSIDERANDO** o teor do Decreto nº Decreto Municipal nº 124/2023, de 15 de agosto de 2023, que declarou Situação de Emergência no município por Tempestade Local/Convectiva – Granizo (13213), ocorrida na madrugada do dia 12 de agosto de 2023.

**CONSIDERANDO** que a tempestade de granizo causou avarias em toda a cobertura do prédio da Câmara Municipal, desencadeando diversos danos materiais internos abrangendo todo o sistema de transmissão de som, perda de um aparelho de ar condicionado e das cortinas persianas.

**CONSIDERANDO** que a Sessão Ordinária do dia 21/08/2023, foi realizada com o uso de apenas dois microfones e a transmissão de som ficou comprometida, haja vista a presença de ruídos na comunicação em virtude de ter molhado toda a fiação e mesa de som.

**CONSIDERANDO** que para o bom andamento dos trabalhos do Legislativo é preciso resolver, com urgência, os danos acarretados pela tempestade de granizo;

ACâmara de Vereadores do Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, informa aos interessados que realizará Dispensa de Licitação em caráter emergencial, para:

1. a aquisição e instalação de SISTEMA DE SOM COMPLETO.
2. Aquisição e instalação de aproximadamente 300 metros quadrados de Telha Trapézio TP40 C/ EPS (com isopor plaino), parafusos brocante, PU40 pra fixação de rufos e calhas, Cumeira TP40 30X30X1000. Rufos de vedação. para suprir a demanda de reposição de cobertura danificada por chuva de granizo na cobertura predial.
3. Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado.
4. Aquisição e instalação de 08 persianas, todos os itens conforme as especificaçõespor lote no Termo de Referência:

**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**Dispensa emergencial para contratação de empresa para aquisição de equipamentos diversos dentre eles:**

1. a aquisição e instalação de SISTEMA DE SOM COMPLETO.

2. Aquisição e instalação de aproximadamente 300 metros quadrados de Telha Trapézio TP40 C/ EPS (com isopor plaino), parafusos brocante, PU40 pra fixação de rufos e calhas, Cumeira TP40 30X30X1000. Rufos de vedação. para suprir a demanda de reposição de cobertura danificada por chuva de granizo na cobertura predial.

3. Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado.

4. Aquisição e instalação de 08 persianas, todos os itens conforme as especificações

**2- JUSTIFICATIVA**

A presente aquisição de todos os itens acima citados é indispensável tendo em vista que em decorrência das avarias ocasionadas por uma inesperada chuva de granizo que atingiu fortemente a estrutura do Poder Legislativo causando inúmeros danos. A chuva de granizo, ocorrida em 12 de agosto de 2023, atingiu em um todo o território urbano da cidade, causando inúmeros transtornos a população, bem como aos Poderes Executivo e Legislativo. Através de ações do governo municipal, Decreto nº 124/2023 de 15 de agosto de 2023, municípios vizinhos através de ações conjuntas uniram forças para arrecadar roupas, alimentos e cobertas para a população que assim foi atendida e amenizado o sofrimento daqueles que mais foram atingidos. Diante deste episódio de causa natural, ou seja, ações da natureza, deixou-nos com diversos danos na estrutura física das instalações da Câmara, iniciando-se pela cobertura que sofreu diversas perfurações. Posteriormente inundou-se toda parte interna predial, interferindo e causando estragos no sistema de som e áudio, microfones, fiação, cadeiras, aparelhos de ar condicionado, persianas dentre outros aparelhos e móveis, que se comprovam através de fotos e vídeos feitos no momento posterior a tempestade.

**3-DA PARTICIPAÇÃO**:

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes neste termo.

3.2. A participação no presente certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

3.3. Não será aceita a participação na Dispensa do interessado que:

a) for declarado inidôneo por ato do Poder Público;

b) estiver impedido de transacionar com a Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados;

c) estiver impedido de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares;

d) tiver procedido de forma inconveniente em atos perante a Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, apurados os fatos em processo regular;

e) estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e/ou liquidação;

f) apresenta-se em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; e

g) que integrar como sócio administrador ou administrador de empresa, sendo servidor
público.

h) apresentar CNAE diferente do Objeto.

**4- JULGAMENTO**

a) O critério de julgamento da proposta será de **MENOR PREÇOPOR LOTE.**

b) No valor orçado deverá estar incluso todo e qualquer tipo de imposto, taxas, frete, entregas ou outros encargos sociais e trabalhistas que possam incidir sobre o objeto.

c) A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado (da empresa), datada e assinada, onde deverá constar o número do CNPJ, e de modo legível, valor cotado em reais dos respectivos itens. Poderá ser entregue por e-mail ou em mãos para Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal.

**5- VALOR ESTIMADO**

|  |
| --- |
| **LOTE 01** |
| **ITEM** | **QT** | **UNID** | **DECRIÇÃO** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | **01** | **UNID** | Aquisição de SISTEMA DE SOM COMPLETO inclusive com instalação contendo no mínimo:01 MESA DE SOM Soundvoice, contando com inúmeros recursos e tendo destaque principal para sua função interface, que possibilita a conexão da mesa de maneira direta ao computador, a linha MS conta com equalizador gráfico de 7 bandas, bluetooth, gravação USB direta, display digital, e phantom power +48V. Por fim, nossos modelos são analógicos e se destacam por sua leveza, seu formato compacto e a praticidade em ser transportada e utilizada. 02 CAIXAS DE SOM PARA PLENÁRIO line array vertical - cor preta passiva 8 ohms conector specon 400 wts rms ou mais cada caixa - construção da caixa em madeira com pintura pu alto padrão de acabamento - tela de aço com filtral para proteção e acabamento frontal - resposta de frequência da caixa de 80 0hz a 2000 ohz - via médios graves - médios respondendo na faixa de frequência 110hz a 2000hz - via de médio agudos-agudos respondendo na faixa de frequência de 2000hz a 20khz. - alto-falante com 6´´ 15 rms cada alto falante - driver com diafragma de titânio titânio seleniun 220 ti, montado em guia de ondas - sendo uma ativo e outra passiva caixa acompanhada de suporte com articulação horizontal e vertical fixação com instalação na parte trazeira da caixa. 01 AMPLIFICADOR AUDIO LEADER ALS-1200 Potência Total - 4 OHMS 1200 W, Potência por Canal - 4 OHMS 600 W, Potência Total - 8 OHMS 720 W, Potência por Canal - 8 OHMS 360 W, Resp. Frequência 20 Hz - 20 Khz D.H. Total 0,05% Slew Rate 30 v/us Impedância de Entrada 20K ohms. Sensibilidade de Entrada 1,228 mV. Alimentação 127V/230V. Relação de Sinal Ruido 95 DB. Fator de Amortecimento 980/8 ohms. Proteção Térm/Eletrôn. Peso\*\*\*\* 12,870 KG. Dimensões\* - Alt./Larg./Profund. 90x485x385mm. Consumo\*\* 1800 Wts. Transformador - Tipo Toroidal. Recursos Auto Rampa / Limiter / Tempo de DC / Entrada Balanceada. 01 RACK - rack padrão 19 para fixar amplificador e outros equipamentos de sistema de som. 01 MULTICABO 18 metros com 12 vias, 24 awg, ponta 1 estúdio com conector cannon xls diretamente nos cabos para conexão na mesa de som, ponta 2 mesa dos vereadores com medusa saída duplicada spliter para integração com interface conta tempo e montada com conectores cannon xlr. 01 MICROFONE SOUNDVOICE SEM FIO MM-520 SF - microfone sem fio soundvoice mm-520sf mao duplo bat. Recarregável, microfone sem fio soundvoice mm-520sf mao duplo bat. recarregável com case banda uhf de operação: 630-660mz - pré-ajuste digital de 200 frequências - visor lcd com indicador de canal, frequência e status de trabalho do nível da bateria. - design portátil - microfone recarregável - função de frequência de varredura automática para busca de frequências disponíveis - dinâmico cardióide - faixa de trabalho: 50 metros - dedicado a grandes e pequenos palcos, igrejas, ministérios, cultos, salões, salas de conferências, discursos gerais- sincronização feita por ir ~ tecnologia pll. Receptor. - frequência de operação: 630-660mhz - faixa dinâmica: 96db - distorção: 0,3% - resposta de frequência: 30-20khz/+-2db - relação sinal/ruído: 96db - sensibilidade de recepção: -95dbm - atraso de transmissão: 3ms - fonte de alimentação: dc12-18v 500ma - saída de áudio: 1x ts (p10) 6.3mm, saída balanceada2xxlr, operação de microfone portátil - cápsula de captação removível - visor com indicador de status do funcionamento - interruptor on/off - bateria de lítio 2x3.7v (18650) - porta recarregável tipo c (carregador máximo 5v-2a). 100 mt FIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MICROFONES - fios para microfone, blindado - sinal de áudio balanceado, microfone. 60 MT CABO PP 2X2,5 MM. fio para instalação de equipamentos e micrifones: processador gerenciador de sistema de som expert electronics processador digital pro 8, 2 entradas, 6 saídas, voltagem 110-220, ajustes por controles físicos próprios, e remota via rede e ou outros, via aplicativo. ajuste de fase, ajuste de delay – tempo limite. compressor, filtros, equalizadores nas entradas e saídas crossover. 01 CAIXAS DE SOM SUBWOFER - cor preta, construídas em madeira com pintura pu alto padrão de acabamento, tela de aço com filtral para proteção e acabamento frontal, sub woofer , falante de 12’’ 400 rms ou mais respondendo na faixa de frequência subgraves e graves 28hz a 150hz, conexão speakon passiva 08 ohmslo. 10 MICROFONES PARA VEREADORES - Microfone MSF 460-B, TSI -Sensibilidade de sinal - ou + - Padrão polar cardioid com resposta personalizada para fala - Resistente a interferências de rf indesejadas e sinais de rádio - Alimentação do condenser por pilha instaladas na base -Cabo integrado com terminação xlr plug-and-play - Tipo de microfone: condensador; - Aplicações: conferências e apresentações plenários púlpitos; - Tamanho da haste: 45cm ou+ - Acompanha base de mesa; - Cor: preto; - Interruptor mute na base. 15 conector xlr macho marca newtin. 15 conector xlr fêmea marca newtin. 15 conector p10 marca newtin. 01 mão de obra e instalação e entrega técnica de todo sistema | **R$45.840,65** | **R$45.840,65** |
|  |
| **LOTE 02** |
| **ITEM** | **QT** | **UNID** | DESCRIÇÃO | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | **300** | **M²** | Aquisição e instalação de aproximadamente 300 metros quadrados de Telha Trapézio TP40 C/ EPS (com isopor plaino), parafusos brocante para fixação em madeira, PU40 pra fixação de rufos e calhas, aproximadamente 29 peças de Cumeira TP40 30X30X1000. 65 mts corrido de calha de Recorte Especial de 0,70cm. Rufos de vedação aproximadamente 40 metros corrido, corte de 0,30cm. para suprir a demanda de reposição de cobertura danificada por chuva de granizo na cobertura predial, para suprir a demanda de reposição de cobertura danificada por chuva de granizo na cobertura predial. | **R$52.953,33** | **R$52.953,33** |
|  |
| **LOTE 03** |
| **ITEM** | **QT** | **UNID** | DESCRIÇÃO | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | **01** | **UNID** | Aquisição de 01 aparelho de Ar Condicionado completo contendo no mínimo capacidade de resfriamento de 12000 BTU. Frigorias: 3000. Potência de refrigeração de 1057W e de aquecimento de 1057W. Com função desumidificação, tecnologia inverter. Temporizador. Possuir função dormir, Wi-Fi. Controle remoto. Dimensões da unidade externa de até 72cm largura x 49.5cm de altura x 27cm de profundidade. Dimensões da unidade interna de até 80.2cm de largura x 29.5cm de altura x20cm de profundidade. Eficiência energética: A.O aparelho deverá ser entregue e instalado no prédio da Câmara, conforme endereço, Rua Afonso de Almeira Rocha, 2075 – Centro de Coronel Domingos Soares – Pr. | **R$2.777,52** | **R$2.777,52** |

|  |
| --- |
| **LOTE 04** |
| **ITEM** | **QT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | **05** | UNID | Aquisição de 05 cortinas tipo persiana rolô com bandô telas solares eco screen 3%, sendo 05 peças horizontal de 1,20x1,80 na cor cinza, para reposição nas janelas existentes na estrutura predial da Câmara de Vereadores. | **6.458,66** | **6.458,66** |
| **03** | UNID | Aquisição de 03 cortinas tipo persiana rolô com bandô telas solares eco screen 3%, sendo 03 peças horizontal de 1,10x2,80 na cor cinza, para reposição nas janelas existentes na estrutura predial da Câmara de Vereadores. |

**Tabela de media das propostas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lote 01** | **SHALONDISTRIBUIDORA – CNPJ 33.366.056/0001-13** | **MARCIO L HERMES CNPJ 04.392.065/0001-80** | **MASTERTEC SOLUÇÕES CNPJ 25.414.675/0001-08** |
|  | **R$ 43.231,98** | **R$ 45.689,99** | **R$ 48.600,00** |
| **MEDIA:R$45.840,65** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lote 02** | **VENMAQ CNPJ86.867.579/0001-00** | **BAIXADA CONSTRUTORA CNPJ 26.715.555/0001-03** | **SOLIMAR ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRAÇARIA CNPJ 17.648.144/0001-51** |
|  | **R$ 54.530,00** | **R$ 55.950,00** | **R$ 48.570,00** |
| **MÉDIA R$52.953,33** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lote 03** | **REFRIMANG CNPJ 09.320.403/0001-92** | **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** | **PAINEL DE PREÇO** |
|  | **R$ 3.995,00** | **R$ 2.118,31** | **R$ 2.219,26** |
| **MÉDIA R$2.777,52** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lote 04** | **DAIANA BERLESI SENDESKI CNPJ 51.265.859/0001-63** | **EFIGENIA SILVÉRIO GERALDINO CNPJ 97.407.779/0001-04** | **CICLES RENAN****CNPJ 04.961.836/0001-03** |
|  | **R$ 5.988,00** | **R$ 6.900,00** | **R$ 6.488,00** |
| **MÉDIA R$6.458,66** |

**6- LIMITEDA ENTREGA DAS PROPOSTAS**

1. Data limite de entrega de propostas 05/09/2023 até as 08h30min, na secretaria da Câmara. Rua Afonso de Almeida Rocha, 2075, centro, na cidade de Coronel Domingos Soares, ou no e-mail camaracds@gmail.com.
2. Abertura das propostas será realizada as 09h00min do dia05/09/2023, no mesmo endereço.
3. As propostas protocoladas em doc. físico, deverá estar embalada em envelope lacrado, contendo nome e CNPJ da empresa.

**6- DOCUMENTOS DA VENCEDORA**

As empresas declaradas vencedoras deverão enviar os documentos relacionados abaixo, para o e-mail câmaracds@gmail.com, ou entregar em mãos na secretaria da Câmara Municipal.

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e registro comercial no caso de empresa individual.

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da união;

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Estadual;

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais;

e) Certificado de Regularidade FGTS.

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

h) Cópia do RG e CPF, do representante da empresa.

**7- EXECUÇÃO E VIGÊNCIA**

|  |
| --- |
| **60 (Sessenta dias) de vigência** |
| **TODOS OS ITENS DEVE SER ENTREGA IMEDIATA** |

7.1. Os itens deveram ser entregue na secretaria da Câmara de Vereadores de Coronel Domingos Soares - Pr, de todos os itens conforme descrito no objeto, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento, bem como os serviços prestados no mesmo endereço.
7.2. Todas as despesas de seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, correrão por conta da CONTRATADA.

7.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade do
serviço realizado.

**8- PRAZO DE PAGAMENTO**

Após o envio da nota fiscal o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos equipamentos, mediante atestado de recebimento assinado pelo presidente.

**9- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A presente Licitação é formalizada com base na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Coronel Domingos Soares, 28 de agosto de 2023.

João Evandro de Souza Tibes

Presidente do Legislativo

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**

**dispensa XX/2023**

**OBJETO:**

**Dispensa emergencial para contratação de empresa para aquisição de equipamentos diversos dentre eles** a aquisição e instalação de SISTEMA DE SOM COMPLETO, Aquisição e instalação de 300 metros quadrados de Telha de Aço Termoacústica, modelo sanduíche, Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado, Aquisição e instalação de 08 persianas, conforme especificações que compõem este termo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razão Social:** | **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |
|  |  |  |  |
| **Endereço:** | **e-mail:** |
|  |  |
| **Município/UF:** | **Inscrição estadual:** |
| **CNPJ nº:** | **Telefone:** | **Representante legal:** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **LOTE 01** |
| **ITEM** | **QT** | **UNID** | **DECRIÇÃO** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | **01** | **UNID** | Aquisição de SISTEMA DE SOM COMPLETO inclusive com instalação contendo no mínimo:01 MESA DE SOM Soundvoice, contando com inúmeros recursos e tendo destaque principal para sua função interface, que possibilita a conexão da mesa de maneira direta ao computador, a linha MS conta com equalizador gráfico de 7 bandas, bluetooth, gravação USB direta, display digital, e phantom power +48V. Por fim, nossos modelos são analógicos e se destacam por sua leveza, seu formato compacto e a praticidade em ser transportada e utilizada. 02 CAIXAS DE SOM PARA PLENÁRIO line array vertical - cor preta passiva 8 ohms conector specon 400 wts rms ou mais cada caixa - construção da caixa em madeira com pintura pu alto padrão de acabamento - tela de aço com filtral para proteção e acabamento frontal - resposta de frequência da caixa de 80 0hz a 2000 ohz - via médios graves - médios respondendo na faixa de frequência 110hz a 2000hz - via de médio agudos-agudos respondendo na faixa de frequência de 2000hz a 20khz. - alto-falante com 6´´ 15 rms cada alto falante - driver com diafragma de titânio titânio seleniun 220 ti, montado em guia de ondas - sendo uma ativo e outra passiva caixa acompanhada de suporte com articulação horizontal e vertical fixação com instalação na parte trazeira da caixa. 01 AMPLIFICADOR AUDIO LEADER ALS-1200 Potência Total - 4 OHMS 1200 W, Potência por Canal - 4 OHMS 600 W, Potência Total - 8 OHMS 720 W, Potência por Canal - 8 OHMS 360 W, Resp. Frequência 20 Hz - 20 Khz D.H. Total 0,05% Slew Rate 30 v/us Impedância de Entrada 20K ohms. Sensibilidade de Entrada 1,228 mV. Alimentação 127V/230V. Relação de Sinal Ruido 95 DB. Fator de Amortecimento 980/8 ohms. Proteção Térm/Eletrôn. Peso\*\*\*\* 12,870 KG. Dimensões\* - Alt./Larg./Profund. 90x485x385mm. Consumo\*\* 1800 Wts. Transformador - Tipo Toroidal. Recursos Auto Rampa / Limiter / Tempo de DC / Entrada Balanceada. 01 RACK - rack padrão 19 para fixar amplificador e outros equipamentos de sistema de som. 01 MULTICABO 18 metros com 12 vias, 24 awg, ponta 1 estúdio com conector cannon xls diretamente nos cabos para conexão na mesa de som, ponta 2 mesa dos vereadores com medusa saída duplicada spliter para integração com interface conta tempo e montada com conectores cannon xlr. 01 MICROFONE SOUNDVOICE SEM FIO MM-520 SF - microfone sem fio soundvoice mm-520sf mao duplo bat. Recarregável, microfone sem fio soundvoice mm-520sf mao duplo bat. recarregável com case banda uhf de operação: 630-660mz - pré-ajuste digital de 200 frequências - visor lcd com indicador de canal, frequência e status de trabalho do nível da bateria. - design portátil - microfone recarregável - função de frequência de varredura automática para busca de frequências disponíveis - dinâmico cardióide - faixa de trabalho: 50 metros - dedicado a grandes e pequenos palcos, igrejas, ministérios, cultos, salões, salas de conferências, discursos gerais- sincronização feita por ir ~ tecnologia pll. Receptor. - frequência de operação: 630-660mhz - faixa dinâmica: 96db - distorção: 0,3% - resposta de frequência: 30-20khz/+-2db - relação sinal/ruído: 96db - sensibilidade de recepção: -95dbm - atraso de transmissão: 3ms - fonte de alimentação: dc12-18v 500ma - saída de áudio: 1x ts (p10) 6.3mm, saída balanceada2xxlr, operação de microfone portátil - cápsula de captação removível - visor com indicador de status do funcionamento - interruptor on/off - bateria de lítio 2x3.7v (18650) - porta recarregável tipo c (carregador máximo 5v-2a). 100 mt FIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MICROFONES - fios para microfone, blindado - sinal de áudio balanceado, microfone. 60 MT CABO PP 2X2,5 MM. fio para instalação de equipamentos e micrifones: processador gerenciador de sistema de som expert electronics processador digital pro 8, 2 entradas, 6 saídas, voltagem 110-220, ajustes por controles físicos próprios, e remota via rede e ou outros, via aplicativo. ajuste de fase, ajuste de delay – tempo limite. compressor, filtros, equalizadores nas entradas e saídas crossover. 01 CAIXAS DE SOM SUBWOFER - cor preta, construídas em madeira com pintura pu alto padrão de acabamento, tela de aço com filtral para proteção e acabamento frontal, sub woofer , falante de 12’’ 400 rms ou mais respondendo na faixa de frequência subgraves e graves 28hz a 150hz, conexão speakon passiva 08 ohmslo. 10 MICROFONES PARA VEREADORES - Microfone MSF 460-B, TSI -Sensibilidade de sinal - ou + - Padrão polar cardioid com resposta personalizada para fala - Resistente a interferências de rf indesejadas e sinais de rádio - Alimentação do condenser por pilha instaladas na base -Cabo integrado com terminação xlr plug-and-play - Tipo de microfone: condensador; - Aplicações: conferências e apresentações plenários púlpitos; - Tamanho da haste: 45cm ou+ - Acompanha base de mesa; - Cor: preto; - Interruptor mute na base. 15 conector xlr macho marca newtin. 15 conector xlr fêmea marca newtin. 15 conector p10 marca newtin. 01 mão de obra e instalação e entrega técnica de todo sistema |  |  |
|  |
| **LOTE 02** |
| **ITEM** | **QT** | **UNID** | DESCRIÇÃO | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | **300** | **M²** | Aquisição e instalação de aproximadamente 300 metros quadrados de Telha Trapézio TP40 C/ EPS (com isopor plaino), parafusos brocante para fixação em madeira, PU40 pra fixação de rufos e calhas, aproximadamente 29 peças de Cumeira TP4030X30X1000. 65 mts corrido de calha de Recorte Especial de 0,70cm. Rufos de vedação aproximadamente 40 metros corrido, corte de 0,30cm. para suprir a demanda de reposição de cobertura danificada por chuva de granizo na cobertura predial, para suprir a demanda de reposição de cobertura danificada por chuva de granizo na cobertura predial. |  |  |
|  |
| **LOTE 03** |
| **ITEM** | **QT** | **UNID** | DESCRIÇÃO | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | **01** | **UNID** | Aquisição de 01 aparelho de Ar Condicionado completo contendo no mínimo capacidade de resfriamento de 12000 BTU. Frigorias: 3000. Potência de refrigeração de 1057W e de aquecimento de 1057W. Com função desumidificação, tecnologia inverter. Temporizador. Possuir função dormir, Wi-Fi. Controle remoto. Dimensões da unidade externa de até 72cm largura x 49.5cm de altura x 27cm de profundidade. Dimensões da unidade interna de até 80.2cm de largura x 29.5cm de altura x20cm de profundidade. Eficiência energética: A.O aparelho deverá ser entregue e instalado no prédio da Câmara, conforme endereço, Rua Afonso de Almeira Rocha, 2075 – Centro de Coronel Domingos Soares – Pr. |  |  |

|  |
| --- |
| **LOTE 04** |
| **ITEM** | **QT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | **05** | UNID | Aquisição de 05 cortinas tipo persiana rolô com bandô telas solares eco screen 3%, sendo 05 peças horizontal de 1,20x1,80 na cor cinza, para reposição nas janelas existentes na estrutura predial da Câmara de Vereadores. |  |  |
| **02** | **03** | UNID | Aquisição de 03 cortinas tipo persiana rolô com bandô telas solares eco screen 3%, sendo 03 peças horizontal de 1,10x2,80 na cor cinza, para reposição nas janelas existentes na estrutura predial da Câmara de Vereadores. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Carimbo do CNPJ:** | **Data e Assinatura do representante legal:** |
|  |  |

Local e Data